《船舶救生艇抛投试验数字化评估指南》
简要编写说明
一、背景与目的
船舶救生艇是船舶遇险时用于保障乘员生命安全的重要设备。为了确保自由投落救生艇在抛投时人员的安全性，LSA规则要求救生艇载足全部乘员及属具后能安全降落水中，自由降落救生艇从至少相当于其自由降落核准高度1.3倍的高度上降落。救生艇型式试验如果采用真人试验则存在一定的安全风险，并且这个安全风险随着船舶大型化后救生艇投落高度的增加而不断增大。国内救生艇型式试验时一般情况下都采用沙袋等相关重物替代真人试验，对于加速度试验时，加速度传感器安装在艇座位上进行测量。型式试验后，产品检验一般不进行投落试验，只有当产品的型式试验高度低于出厂产品的高度时，需要进行投落试验，该试验也是配重进行。
近年来，计算流体力学（CFD）方法在船舶入水砰击问题中的应用日趋成熟，重叠网格技术、VOF两相流方法及六自由度运动求解器的结合使得救生艇抛投入水全过程的高精度数值仿真成为可能。国内外已有学者采用CFD方法对救生艇入水砰击载荷和运动响应开展研究，并通过与物理试验的对比验证了数值方法的有效性。
[bookmark: _GoBack]为此，中国船级社依托相关科研成果和工程实践经验，编制了《船舶救生艇抛投试验数字化评估指南》（以下简称“本指南”），旨在为自由抛投式救生艇抛投试验提供基于CFD的数字化评估方法。通过数值仿真预报救生艇抛投入水过程中的砰击载荷、六自由度运动响应及冲击加速度等关键指标，为替代真人试验和大型化船舶救生艇的抛投物理试验提供技术依据。
二、主要技术内容
本指南共5章和1个附录，主要内容如下：
第1章 一般要求
明确本指南的适用范围、定义及图纸资料要求。
第2章 数值模型
规定CFD数值模型的建立要求，包括几何模型的精度校核、计算域与边界条件设置、网格划分原则、VOF多相流与自由面捕捉方法、湍流模型选择、六自由度运动方程、离散方案与求解算法、时间步长与收敛性判据。
第3章 评估流程与计算方法
规定救生艇抛投试验数字化评估的总体流程以及计算工况的设置要求。
第4章 验证与确认
规定CFD方法的验证要求。
第5章 报告要求
规定评估报告的编制要求，包括简介与目标、图纸资料、艇型描述、CFD软件及版本、数值模型说明与验证、评估结果、结论与建议等内容。
附录 报告模板
提供评估报告的参考格式，便于用户参照执行。
